Синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS) VFO
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VFO дисплей с RIT ON
DDS VFO Ver 3.2
Это продолжение моих предыдущих проектов DDS. Этот проект использует PIC16F628A и AD9850 или AD9851. PIC16F628A является микроконтроллер 18-контактный с 2K программы байт памяти, это на базе флэш-и член универсала PIC16F62XA семьи недорогих, высокопроизводительных, CMOS, полностью статических, 8-битных микроконтроллеров. Устройства PIC16F62XA имеют специальные функции, чтобы уменьшить количество внешних компонентов, что позволяет снизить стоимость системы, повышения надежности системы и снижения энергопотребления.
AD9851 является высоко интегрированным устройством, которое использует передовые технологии DDS, чтобы сформировать цифровой программируемый синтезатор частот. AD9851 генерирует стабильной частоты и фазы программируемая оцифрованные аналоговые выход волны синуса. Это синусоидальной волны может быть использован непосредственно в качестве источника частоты с разрешением настройки выходной примерно 0,04 Гц с системой 180 МГц. AD9851 содержит 6 X REFCLK Multiplier схемы, которые устраняют необходимость в высокой скорости опорного генератора.
Особенности: 
1. Диапазон от 0 до 70 МГц до 1 Гц шага.
2. Настройки частоты в 1, 10, 100 Гц, 1, 10, 100 кГц, 1, 10 МГц, используя низкую стоимость механической кодер с переменной скоростью настройки.
3. 2 ряда X 16-символьный ЖК-дисплей.
4. 4 х 3 клавиатура используется для легкого входа Частотный.
5. ЕСЛИ, CW, SSB компенсирует настройки при использовании приемопередатчик / приемника.
6. Программное обеспечение калибровки для WWV или эквивалент.
7. Два ГПД и сплит операция частота.
8. 19 воспоминания пользователей, воспоминания частота + режим (т.е. LSB / USB и т.д.)
9. Все настройки хранятся в EEPROM и являются постоянными (но пользователь может изменить его в любое время).
10. Выбор 4-полосный и 4 режима сигнал выбора.
11. При работе ниже ПЧ, вращение по часовой стрелке датчика вращения уменьшается DDS из положить частоту, но увеличивает частоту отображения.
12. Операция RIT.
DDS VFO Ver 4.0
Все характеристики такие же с DDS VFO 3.x релизов, за исключением он использует дополнительную ПИК для отбора более полосовых фильтров, то есть 9 групп и общее освещение (из всех этих групп). 
Шестнадцатеричный код для программирования PIC16F628A, схема и другие detais доступны на загрузок [1] на этом сайте. конструкции PCB здесь [2] . Я использовал Мульти ПОС программист и IC-Prog [3] для программирования микропроцессора. Вы получите дополнительную помощь через этот сайт, если потребуется. Ваши предложения и замечания всегда приветствуются и поставьте на форуме
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