<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="49.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.51" y1="0" x2="49.51" y2="50.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.51" y1="50.47" x2="0" y2="50.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.47" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.81" y="46.99" drill="3.2"/>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="45.72" y="46.99" drill="3.2"/>
<hole x="45.72" y="3.81" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="UR6EJ_TRX-NR">
<description>Generated from &lt;b&gt;UR6EJ_TRX-NR.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="UR6EJ_TRX-NR_0MY-LIB-1_DO32-6">
</package>
<package name="UR6EJ_TRX-NR_PINHEAD_1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0-POT_POT6V">
</package>
<package name="RCL_M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="0C-1_C0805K">
</package>
</packages>
</library>
<library name="IF_UR6EJ-9">
<description>Generated from &lt;b&gt;IF_UR6EJ-9.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="LED_LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="0_uSDX_lib_f">
<packages>
<package name="L-T37_1">
</package>
<package name="0_0805">
</package>
<package name="E2.5X7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="0C-1">
<packages>
<package name="C5MM-L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="0-TRNZ">
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
<library name="0My Lib">
<description>Shim</description>
<packages>
<package name="TO220">
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="351">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
2 x switch, same as G5 V-2, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="0_HF_Transformator">
<packages>
<package name="BIN_15X13">
</package>
<package name="HF_TR_10MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="UR6EJ_TRX-NR" package="UR6EJ_TRX-NR_0MY-LIB-1_DO32-6" value="1n4148">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF" library="UR6EJ_TRX-NR" package="UR6EJ_TRX-NR_PINHEAD_1X02" value="RF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="IF_UR6EJ-9" package="LED_LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="0_uSDX_lib_f" package="L-T37_1" value="T37_2_2.5uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_T1" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0-POT_POT6V" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="UR6EJ_TRX-NR" package="RCL_M0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="100n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="0C-1" package="C5MM-L" value="1n3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="330p"/>
<element name="C6" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="100n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="0_uSDX_lib_f" package="0_0805" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="0_uSDX_lib_f" package="0_0805" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="0_uSDX_lib_f" package="0_0805" value="2k2"/>
<element name="C8" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="100n"/>
<element name="ANT_RX" library="UR6EJ_TRX-NR" package="UR6EJ_TRX-NR_PINHEAD_1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANT" library="UR6EJ_TRX-NR" package="UR6EJ_TRX-NR_PINHEAD_1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX/TX" library="UR6EJ_TRX-NR" package="UR6EJ_TRX-NR_PINHEAD_1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+12V" library="UR6EJ_TRX-NR" package="UR6EJ_TRX-NR_PINHEAD_1X02" value="+12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="0_uSDX_lib_f" package="0_0805" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="0_uSDX_lib_f" package="L-T37_1" value="T37_2_2.5uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="0_uSDX_lib_f" package="E2.5X7" value="100uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VT1" library="0-TRNZ" package="TO92" value="3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VT2" library="0My Lib" package="TO220" value="IRFZ24">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="relay" package="351" value="351">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR2" library="0_HF_Transformator" package="BIN_15X13" value="TR_PA-1"/>
<element name="R6" library="0_uSDX_lib_f" package="0_0805" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="0_uSDX_lib_f" package="0_0805" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="0C-1" package="C5MM-L" value="5n6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TR1" library="0_HF_Transformator" package="HF_TR_10MM" value="TR_PA_DRV"/>
<element name="VT3" library="0-TRNZ" package="TO92" value="2n2222">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="330p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="0_uSDX_lib_f" package="0_0805" value="82">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="UR6EJ_TRX-NR" package="RCL_M0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="UR6EJ_TRX-NR" package="0C-1_C0805K" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="ANT" pad="1"/>
<contactref element="RX/TX" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="VT2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="TR2" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="S1"/>
<contactref element="ANT_RX" pad="2"/>
<contactref element="+12V" pad="2"/>
<contactref element="R_T1" pad="A"/>
<contactref element="VT1" pad="3"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="RF" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="TR2" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="O1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ANT" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="TR2" pad="2"/>
<contactref element="VT2" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="VT2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="TR2" pad="1"/>
<contactref element="+12V" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="P2"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="TR1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K1" pad="P1"/>
<contactref element="ANT_RX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="VT1" pad="1"/>
<contactref element="TR1" pad="3"/>
<contactref element="R_T1" pad="E"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R_T1" pad="S"/>
<contactref element="VT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="VT3" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="TR1" pad="2"/>
<contactref element="VT3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="VT3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="TR1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="S2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="RF" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="K1" pad="16"/>
<contactref element="RX/TX" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
